Название документа
"ГОСТ 8823-85 (СТ СЭВ 4326-83). ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ"
(утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.06.1985 N 93)
(ред. от 01.05.1986)
Источник публикации
В данном виде документ опубликован не был.
Первоначальный текст документа был опубликован в издании:
М.: Издательство стандартов, 1985
Примечание к документу
КонсультантПлюс: примечание.
С 1 июля 2003 года до вступления в силу технических регламентов акты федеральных органов исполнительной власти в сфере технического регулирования носят рекомендательный характер и подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям, указанным в пункте 1 статьи 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. N 184-ФЗ.

Взамен ГОСТ 8823-67, ГОСТ 9322-67, ГОСТ 13415-67, ГОСТ 13416-67.

Введен в действие с 1 января 1986 года.
Текст документа

Утвержден и введен в действие
Постановлением Госстроя СССР
от 21 июня 1985 г. N 93

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЛИФТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГРУЗОВЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

Electric goods lifts. Basic parameters and dimensions

ГОСТ 8823-85
(СТ СЭВ 4326-83)

(в ред. Поправки, опубликованной в "ИУС", N 5, 1986)

Группа Ж22

ОКП 48 3621

Взамен ГОСТ 8823-67,
ГОСТ 9322-67,
ГОСТ 13415-67,
ГОСТ 13416-67

Срок введения
1 января 1986 года

Разработан Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения.
Исполнители: Е.А. Нефедов (руководитель темы), Л.И. Вайсбурд, В.М. Волков, Е.В. Эмме.
Внесен Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения.
Зам. министра А.С. Шавреев.

1. Настоящий стандарт распространяется на электрические грузовые лифты общего назначения (далее - лифты): обычные, с монорельсом, выжимные и тротуарные, устанавливаемые в общественных зданиях и зданиях промышленных предприятий.
Лифты с наружной кнопочной простой системой управления предназначены для подъема и спуска только грузов. Лифты с внутренней кнопочной простой системой управления (лифты для работы с проводником) и лифты со смешанной простой системой управления предназначены для подъема и спуска разновременно грузов и пассажиров.
Примечание. Лица, сопровождающие груз, не являются пассажирами.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4326-83 в части, указанной в справочном Приложении 1, и международному стандарту ИСО 4190/2-82 в части грузоподъемности, номинальной скорости, размеров кабины, ширины дверей кабины и шахты.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном Приложении 2.
2. Лифты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ 22011-76.
3. Основные параметры лифтов должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

───────┬────────────┬─────────────┬────────┬──────┬────────────────
  Вид  │Грузоподъем-│ Номинальная │Высота  │Число │   Питающая
 лифта │ность, кг   │   скорость, │подъема,│оста- │ электрическая
       │            │      м/с    │м, не   │новок,│      сеть
       │            │             │более   │не бо-│
       │            │             │        │лее   │
───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────┼────────────────
Обычный│     400 <*>│ 0,4; 0,63;  │   75   │  20  │  Род тока:
       │            │    1,0      │        │      │  переменный
       ├────────────┼─────────────┤        │      │  трехфазный
       │     500    │   0,5       │        │      │
       ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │     630    │0,4;         │        │      │
       │            │0,63 <*>; 1,0│        │      │
       ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │    1000    │0,4; 0,5;    │        │      │Номинальная час-
       │            │0,63 <*>; 1,0│        │      │тота, Гц; 50;
       ├────────────┼─────────────┼────────┼──────┤60 <**>
       │    1600    │0,4; 0,63 <*>│   45   │  14  │Номинальное
       │            │             │        │      │напряжение, В:
       ├────────────┼─────────────┤        │      │при частоте
       │    2000    │0,4; 0,5;    │        │      │50 Гц: 220;
       │            │0,63 <*>     │        │      │240 <**>; 380;
       ├────────────┼─────────────┤        │      │415 <**>
       │    2500    │0,25 <*>; 0,4│        │      │при частоте
       ├────────────┼─────────────┤        │      │60 Гц: 220;
       │    3200    │   0,5       │        │      │230; 240;
       ├────────────┼─────────────┤        │      │254; 380;
       │4000; 5000; │   0,25      │        │      │400; 415;
       │    6300    │             │        │      │440
───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────┤
С моно-│    1000    │   0,4; 0,5  │   45   │  12  │
рельсом├────────────┼─────────────┤        │      │
       │    2000    │   0,5       │        │      │
       ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │    2500    │   0,4       │        │      │
       ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │    3200    │   0,5       │        │      │
───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────┤
Выжим- │     500    │   0,5       │   25   │   8  │
ной    ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │     630    │   0,4       │        │      │
       ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │    1000    │   0,4; 0,5  │        │      │
       ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │    1600    │   0,4       │        │      │
       ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │    2000    │   0,4; 0,5  │        │      │
       ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │    2500    │   0,4       │        │      │
       ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │    3200    │   0,5       │        │      │
───────┼────────────┼─────────────┼────────┼──────┤
Троту- │     500    │   0,18      │   6,5  │   3  │
арный- ├────────────┼─────────────┤        │      │
       │     630    │   0,2       │        │      │

--------------------------------
<*> Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.
<**> Для лифтов, поставляемых на экспорт. Изготовление - по согласованию с изготовителем.

4. Лифты обычные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты грузоподъемностью 5000 кг допускается изготавливать до 01.01.91.
Лифты выжимные грузоподъемностью 500, 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с допускается изготавливать до 01.01.92.
Лифты с монорельсом грузоподъемностью 1000, 2000 и 3200 кг со скоростью 0,5 м/с и лифты тротуарные грузоподъемностью 500 кг допускается изготавливать до 01.01.93.
5. Отклонение рабочей скорости лифта не должно превышать +/- 15% значения номинальной скорости, указанной в табл. 1.
6. Конструктивное исполнение основных частей лифтов должно соответствовать указанному в табл. 2.

Таблица 2

──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────
Конструктивный    │ Конструктивное исполнение основной части лифта
признак основной  ├─────────┬──────────┬─────────────┬──────────────
части лифта       │обычного │выжимного │с монорельсом│  тротуарного
──────────────────┼─────────┴──────────┴─────────────┼──────────────
Вид кабины        │    Непроходная или проходная     │  Проходная
(платформы <*>)   │                                  │
─────────┬────────┼──────────────────────────────────┼──────────────
Конструк-│кабины  │     Горизонтально-раздвижная     │  Без дверей
ция две- │(плат-  │                                  │
рей      │формы)  │                                  │
         ├────────┼──────────────────────────────────┴──────────────
         │  шахты │        Распашная двухстворчатая
─────────┼────────┼──────────────────────────────────┬──────────────
Вид при- │ кабины │               Ручной             │Платформа две-
вода     │        │                                  │рей не имеет
дверей   ├────────┼──────────────────────────────────┴──────────────
         │  шахты │               Ручной
─────────┴────────┼──────────────────────────────────┬──────────────
Расположение про- │               Сбоку              │Без противо-
тивовеса относи-  │                                  │веса
тельно кабины     │                                  │
──────────────────┼──────────────────────────────────┴──────────────
Вид шахты         │                    Глухая
──────────────────┼─────────┬──────────┬─────────────┬──────────────
Расположение ма-  │ Вверху  │  Сбоку   │  Вверху над │Внизу сбоку
шинного помещения │   над   │шахты <**>│    шахтой   │шахты
относительно шахты│  шахтой │          │             │
──────────────────┼─────────┴──────────┴─────────────┼──────────────
Вид системы управ-│Внутренняя кнопочная простая с    │Наружная кно-
ления             │сигнальным вызовом кабины с каждой│почная простая
                  │погрузочной площадки (для работы с│(для работы
                  │проводником)                      │без проводни-
                  ├──────────────────────────────────┤ка) с управле-
                  │Наружная кнопочная простая (для   │нием с площад-
                  │работы без проводника) с управ-   │ки расположе-
                  │лением: с основной погрузочной    │ния крышки
                  │площадки с сигнальным вызовом     │люка шахты с
                  │кабины с любой погрузочной пло-   │сигнальным
                  │щадки; со всех погрузочных пло-   │вызовом плат-
                  │щадок                             │формы с ниже-
                  ├────────────────────┬─────────────┤расположенных
                  │Смешанная прос-     │      -      │погрузочных
                  │тая <***> с управле-│             │площадок
                  │нием из кабины и    │             │
                  │погрузочных площа-  │             │
                  │док (вызывные аппа- │             │
                  │раты) для лифтов, у │             │
                  │которых величина    │             │
                  │полезной площади по-│             │
                  │ла кабины не больше │             │
                  │установленной       │             │
                  │СТ СЭВ 2071-79 для  │             │
                  │соответствующей гру-│             │
                  │зоподъемности       │             │

--------------------------------
<*> У тротуарного лифта.
<**> Машинное помещение может быть расположено по всей высоте шахты в любом месте при условии расположения его чистого пола не выше отметки пола верхней погрузочной площадки.
Допускается расположение пола машинного помещения ниже уровня нижней остановки.
<***> Для лифтов, отмеченных в табл. 3 знаком "*".

7. Основные размеры (внутренние) кабин, шахт и машинных помещений лифтов обычных, с монорельсом и выжимных должны соответствовать указанным в табл. 3, 4 и на черт. 1, 2.

Таблица 3

Размеры в мм
───────┬──────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────
Грузо- │Номи- │                  Кабина                  │                                     Шахта                                  │Машинное поме-│Рас-
подъем-│наль- │                                          │                                                                            │щение         │стоя-
ность, │ная   ├────────┬────────┬──────────┬─────────────┼─────────┬─────────┬────────────────┬──────┬─────────────────┬──────┬───────┼─────────┬────┤ние от
кг     │ско-  │Ширина b│Глубина │Высота h  │ Двери кабины│Ширина   │Глубина  │   Двери шахты  │Высота│Разность отметок │Высота│Глуби- │Ши- │Глу-│Вы- │боко-
       │рость,│(пред.  │l (пред.│(пред.    │   (размеры  │b        │l        │(размеры проема)│строи-│погрузочных пло- │шахты │на при-│рина│бина│сота│вой
       │м/с   │откл.   │откл.   │откл.     │    проема)  │ 1       │ 1       ├─────────┬──────┤тель- │щадок на         │от    │ямка h │b   │l   │h   │стены
       │      │+10)    │+/- 10) │+10)      ├──────┬──────┤(пред.   │(пред.   │Ширина b │Высота│ного  ├─────┬───────────┤верх- │      9│ 4  │ 4  │ 4  │шахты
       │      │        │        │          │Ширина│Высота│откл.    │откл.    │        3│h     │проема│одной│противопо- │ней   │(пред. │    │    │    │до оси
       │      │        │        │          │ b    │h     │+30)     │+30)     │(пред.   │ 3    │для   │сто- │ложных сто-│погру-│откл.  │    │    │    │кабины
       │      │        │        │          │  2   │ 2    │         │         │откл.    │(пред.│уста- │роне │ронах шах- │зочной│+25)   │    │    │    │l
       │      │        │        │          │(пред.│(пред.│         │         │-10)     │откл. │новки │шахты│ты h ,     │пло-  │       │    │    │    │(пред.
       │      │        │        │          │откл. │откл. │         │         │         │-10)  │дверей│h    │    7      │щадки │       │    │    │    │откл.
       │      │        │        │          │+15)  │+10)  │         │         │         │      │шахты │ 6   │0 мм или не│h ,   │       │    │    │    │+/-
       │      │        │        │          │      │      │         │         │         │      │h     │     │менее      │ 8    │       │    │    │    │10)
       │      │        │        │          │      │      │         │         │         │      │ 5    │     │           │не ме-│       │    │    │    │
       │      │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │           │нее   │       │    │    │    │
       │      │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │           │      │       │    │    │    │
       │      │        │        │          │      │      │         │         │         │      ├──────┴─────┤           │      │       ├────┴────┴────┤
       │      │        │        │          │      │      │         │         │         │      │  Не менее  │           │      │       │   Не менее   │
───────┴──────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────┴────────────┴───────────┴──────┴───────┴──────────────┴──────
                                                                                                   Лифты обычные

400    │0,4   │1100    │1400    │2200      │ 1100 │ 2200 │2000 <**>│1750 <**>│  1100   │ 2200 │ 2450 │2600 │   1200    │ 3600 │ 1300  │3400│2800│2750│ 1050
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
       │0,63  │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1500    │      │       │    │    │    │
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┤    │    │    │
       │1,0   │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │2700 │   2700    │ 3700 │ 1400  │    │    │    │
 ──────┼──────┼────────┼────────┤          │      │      │         │         │         │      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┤    │    │    │
630    │0,4   │1100 <*>│1400 <*>│          │      │      │         │         │         │      │      │2600 │   1200    │ 3600 │ 1300  │    │    │    │
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
       │0,63  │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1500    │      │       │    │    │    │
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┤    │    │    │
       │1,0   │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │2700 │   2700    │ 3700 │ 1400  │    │    │    │
       ├──────┼────────┼────────┤          ├──────┤      ├─────────┼─────────┼─────────┤      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┼────┼────┤    ├──────
       │0,4   │1300    │1750    │          │ 1300 │      │2250 <**>│2100 <**>│  1300   │      │      │2600 │   1200    │ 3600 │ 1300  │3650│3150│    │ 1150
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
       │0,63  │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1500    │      │       │    │    │    │
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┤    │    │    │
       │1,0   │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │2700 │   2700    │ 3700 │ 1400  │    │    │    │
───────┼──────┼────────┼────────┤          │      │      │         │         │         │      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┤    │    │    │
1000   │0,4   │1300 <*>│1750 <*>│          │      │      │         │         │         │      │      │2600 │   1200    │ 3600 │ 1300  │    │    │    │
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
       │0,63  │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1500    │      │       │    │    │    │
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┤    │    │    │
       │1,0   │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │2700 │   2700    │ 3800 │ 1400  │    │    │    │
       ├──────┼────────┼────────┤          ├──────┤      ├─────────┼─────────┼─────────┤      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┼────┼────┤    ├──────
       │0,4   │1500    │2250    │          │ 1500 │      │2600 <**>│2600 <**>│  1500   │      │      │2600 │   1200    │ 3600 │ 1300  │4000│3850│    │ 1350
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
       │0,63  │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1500    │      │       │    │    │    │
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┤    │    │    │
       │1,0   │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │2700 │   2700    │ 3800 │ 1400  │    │    │    │
(в ред. Поправки, опубликованной в "ИУС", N 5, 1986)
───────┼──────┼────────┼────────┤          │      │      ├─────────┼─────────┤         │      │      ├─────┼───────────┼──────┼───────┤    │    ├────┤
1600   │0,4   │1500 <*>│2250 <*>│          │      │      │2600     │2600     │         │      │      │2600 │   1200    │ 3600 │ 1400  │    │    │3450│
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
       │0,63  │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1500    │      │       │    │    │    │
       ├──────┼─────── ┼────────┤          │      │      │         ├─────────┤         │      │      │     ├───────────┤      │       │    ├────┤    │
       │0,4   │1500    │2700    │          │      │      │         │3050     │         │      │      │     │   1200    │      │       │    │4300│    │
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
       │0,63  │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1500    │      │       │    │    │    │
───────┼──────┼────────┼────────┤          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
2000   │0,4   │1500 <*>│2700 <*>│          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1200    │      │       │    │    │    │
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
       │0,63  │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1500    │      │       │    │    │    │
       ├──────┼────────┼────────┤          ├──────┤      ├─────────┼─────────┼─────────┤      │      │     ├───────────┤      │       ├────┼────┤    ├──────
       │0,4   │1700    │2850    │          │ 1700 │      │2850 <*> │3200 <**>│  1700   │      │      │     │   1200    │      │       │4250│4450│    │ 1450
       ├──────┤        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │           │      │
       │0,63  │        │        │          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1500    │      │       │    │    │    │
───────┼──────┼────────┼────────┤          │      │      │         │         │         │      │      │     ├───────────┤      │       │    │    │    │
2500   │0,25; │1700 <*>│2850 <*>│          │      │      │         │         │         │      │      │     │   1200    │      │       │    │    │    │
       │      ├────────┼────────┤          ├──────┤      ├─────────┼─────────┼─────────┤      │      │     │           │      │       ├────┼────┤    ├──────
       │0,4   │2300    │3150    │          │ 2300 │      │3700     │3500     │  2300   │      │      │     │           │      │       │5100│4750│    │ 1850
───────┼──────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┤         │         │         ├──────┼──────┼─────┤           │      │       │    ├────┤    │
4000   │0,25  │2300 <*>│3150 <*>│2200 <***>│ 2300 │ 2200 │         │         │         │ 2200 │ 2450 │2600 │           │ 3800 │       │    │4950│    │
       │      │        │        ├──────────┤      ├──────┤         │         │         ├──────┼──────┼─────┤           ├──────┤       │    │    │    │
       │      │        │        │2600      │      │ 2600 │         │         │         │ 2600 │ 2850 │3000 │           │ 4200 │       │    │    │    │
       │      ├────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┤           ├──────┤       ├────┼────┤    ├──────
       │      │2500    │4050    │2200 <***>│ 2500 │ 2200 │4000 <**>│4400 <**>│  2500   │ 2200 │ 2450 │2600 │           │ 3800 │       │5400│5850│    │ 2000
       │      │        │        ├──────────┤      ├──────┤         │         │         ├──────┼──────┼─────┤           ├──────┤       │    │    │    │
       │      │        │        │2600      │      │ 2600 │         │         │         │ 2600 │ 2850 │3000 │           │ 4200 │       │    │    │    │
───────┤      ├────────┼────────┼──────────┤      ├──────┤         │         │         ├──────┼──────┼─────┤           ├──────┤       │    │    │    │
6300   │      │2500 <*>│4050 <*>│2200 <***>│      │ 2200 │         │         │         │ 2200 │ 2450 │2600 │           │ 3800 │       │    │    │    │
       │      │        │        ├──────────┤      ├──────┤         │         │         ├──────┼──────┼─────┤           ├──────┤       │    │    │    │
       │      │        │        │2600      │      │ 2600 │         │         │         │ 2600 │ 2850 │3000 │           │ 4200 │       │    │    │    │
                                                                                                   Лифты с монорельсом

1000   │0,4   │1500    │2250    │2700      │ 1500 │ 2700 │2600 <**>│2600 <**>│  1500   │ 2700 │ 2950 │3100 │   1200    │ 4300 │ 1300  │4000│3850│2750│ 1350
       │      │        │        ├──────────┤      ├──────┤         │         │         ├──────┼──────┼─────┤           ├──────┤       │    │    │    │
───────┤      ├────────┼────────┤3700      ├──────┤ 3700 ├─────────┼─────────┼─────────┤ 3700 │ 3950 │4100 │           │ 5300 ├───────┼────┼────┼────┼──────
2500   │      │2300    │3150    ├──────────┤2300  ├──────┤3700     │3500     │  2300   ├──────┼──────┼─────┤           ├──────┤ 1400  │5100│4750│3450│ 1850
       │      │        │        │2700      │      │ 2700 │         │         │         │ 2700 │ 2950 │3100 │           │ 4300 │       │    │    │    │
                                                                                                   Лифты выжимные

630    │0,4   │1100 <*>│1400 <*>│2200      │ 1100 │ 2200 │2100 <**>│1750 <**>│  1100   │ 2200 │ 2450 │2600 │   1200    │ 3600 │ 1500  │3000│2500│2400│ 1150
       │      ├────────┼────────┤          ├──────┤      ├─────────┼─────────┼─────────┤      │      │     │           │      │       │    │    │    ├──────
       │      │1300    │1750    │          │ 1300 │      │2350     │2100     │  1300   │      │      │     │           │      │       │    │    │    │ 1250
───────┤      ├────────┼────────┤          │      │      ├─────────┤         │         │      │      │     │           │      ├───────┼────┤    │    ├──────
1000   │      │1300 <*>│1750 <*>│          │      │      │2450     │         │         │      │      │     │           │      │ 1600  │3300│    │    │ 1350
       │      ├────────┼────────┤          ├──────┤      ├─────────┼─────────┼─────────┤      │      │     │           │      │       │    ├────┤    ├──────
       │      │1500    │2250    │          │ 1500 │      │2700 <**>│2600 <**>│  1500   │      │      │     │           │      │       │    │2700│    │ 1450
───────┤      ├────────┼────────┤          │      │      │         │         │         │      │      │     │           │      ├───────┼────┤    ├────┤
1600   │      │1500 <*>│2250 <*>│          │      │      │         │         │         │      │      │     │           │      │ 1700  │3700│    │2750│
       │      ├────────┼────────┤          │      │      │         ├─────────┤         │      │      │     │           │      │       │    ├────┤    │
       │      │1500    │2700    │          │      │      │         │3050     │         │      │      │     │           │      │       │    │3000│    │
───────┤      ├────────┼────────┤          │      │      │         │         │         │      │      │     │           │      │       │    │    │    │
2000   │      │1500 <*>│2700 <*>│          │      │      │         │         │         │      │      │     │           │      │       │    │    │    │
       │      ├────────┼────────┤          ├──────┤      ├─────────┼─────────┼─────────┤      │      │     │           │      │       │    ├────┤    ├──────
       │      │1700    │2850    │          │ 1700 │      │2950 <**>│3200 <**>│  1700   │      │      │     │           │      │       │    │3150│    │ 1550
───────┤      ├────────┼────────┤          │      │      │         │         │         │      │      │     │           │      ├───────┤    │    │    │
2500   │      │1700 <*>│2850 <*>│          │      │      │         │         │         │      │      │     │           │      │ 1800  │    │    │    │
       │      ├────────┼────────┤          ├──────┤      ├─────────┼─────────┼─────────┤      │      │     │           │      │       │    ├────┤    ├──────
       │      │2300    │3150    │          │ 2300 │      │3700     │3500     │  2300   │      │      │     │           │      │       │    │3450│    │ 1850

--------------------------------
<*> Размеры кабин с полезной площадью пола величиной не более установленной ГОСТ 12.2.075-82. Лифты с указанными размерами кабины и смешанной системой управления и соответствующие ГОСТ 12.2.074-82 - ГОСТ 12.2.083-82 допускается использовать в качестве пассажирских.
<**> Размеры шахт, которые обеспечиваются типовыми конструкциями шахт лифтов из сборных железобетонных элементов, поставляемыми подрядными строительными организациями.
<***> Лифты изготавливаются по согласованию с изготовителем.

Примечания. 1. Глубина l указана для проходной кабины. Глубина непроходной кабины меньше проходной до 50 мм.
2. Размер  - расстояние между створками дверей, открытыми на 90°, или размер ширины проема портальной части двери, если он меньше расстояния между створками.

Таблица 4

───────┬──────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────
Грузо- │Номи- │                 Кабина               │                                  Шахта                           │    Машинное  │Расс-
подъем-│наль- │                                      │                                                                  │   помещение  │тояние
ность, │ная   ├──────┬───────┬──────┬────────────────┼──────┬──────┬─────────────┬──────┬────────────────┬──────┬───────┼────┬────┬────┤от бо-
кг     │ско-  │Ширина│Глуби- │Высо- │  Двери кабины  │Ширина│Глуби-│ Двери шахты │Высота│Разность отметок│Высота│Глубина│Ши- │Глу-│Вы- │ковой
       │рость,│b     │на l   │та h  │(размеры проема)│b     │на l  │  (размеры   │строи-│  погрузочных   │шахты │приямка│рина│бина│сота│стены
       │м/с   │(пред.│(пред. │(пред.├──────┬─────────┤ 1    │    1 │   проема)   │тель- │  площадок на   │от    │h      │b   │l   │h   │шахты
       │      │откл. │откл.  │откл. │Ширина│Высота h │(пред.│(пред.│──────┬──────│ного  ├─────┬──────────┤верх- │ 9     │ 4  │ 4  │ 4  │до оси
       │      │+10)  │+/- 10)│+10)  │b , не│        2│откл. │откл. │Ширина│Высо- │прое- │одной│противопо-│ней   │(пред. │    │    │    │кабины
       │      │      │       │      │ 2    │(пред.   │+30)  │+30)  │b     │та h  │ма для│сто- │ложных    │погру-│откл.  │    │    │    │l
       │      │      │       │      │менее │откл.    │      │      │ 3    │    3 │уста- │роне │сторонах  │зочной│+25)   │    │    │    │(пред.
       │      │      │       │      │      │+10)     │      │      │(пред.│(пред.│новки │шахты│шахты h , │площа-│       │    │    │    │откл.
       │      │      │       │      │      │         │      │      │откл. │откл. │дверей│h    │       7  │дки   │       │    │    │    │+/- 10)
       │      │      │       │      │      │         │      │      │-10)  │-10)  │шахты │ 6   │0 мм или  │h , не│       │    │    │    │
       │      │      │       │      │      │         │      │      │      │      │h     │     │не менее  │ 8    │       │    │    │    │
       │      │      │       │      │      │         │      │      │      │      │ 5    │     │          │менее │       │    │    │    │
       │      │      │       │      │      │         │      │      │      │      ├──────┴─────┤          │      │       ├────┴────┴────┤
       │      │      │       │      │      │         │      │      │      │      │  Не менее  │          │      │       │    Не менее  │
───────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────┴──────────┴──────┴───────┴──────────────┴───────
                                                                                         Лифты обычные

500    │ 0,5  │ 1000 │ 1500  │ 2000 │  850 │  2000   │ 1600 │ 1700 │  850 │ 2000 │ 2250 │2600 │   1200   │ 3300 │ 1300  │2750│2700│2800│ 900
       │      ├──────┼───────┤      ├──────┤         ├──────┼──────┼──────┤      │      │     │          │      │       ├────┤    │    ├───────
       │      │ 1500 │ 2000  │      │ 1250 │         │ 2100 │ 2200 │ 1250 │      │      │     │          │      │       │3150│    │    │1150
───────┤      ├──────┤       ├──────┤      ├─────────┤      │      │      ├──────┼──────┤     │          ├──────┤       │    │    │    │
1000   │      │ 1400 │       │ 2200 │      │  2200   │      │      │      │ 2200 │ 2450 │     │          │ 3600 │       │    │    │    │
       │      ├──────┼───────┤      ├──────┤         ├──────┼──────┼──────┤      │      │     │          │      │       ├────┼────┤    ├───────
       │      │ 1900 │ 2500  │      │ 1650 │         │ 2600 │ 2700 │ 1650 │      │      │     │          │      │       │3550│2900│    │1400
───────┤      │      │       │      │      │         ├──────┤      │      │      │      │     │          │      │       │    │    ├────┼───────
2000   │      │      │       │      │      │         │ 2750 │      │      │      │      │     │          │      │       │    │    │3500│1550
       │      │      ├───────┤      │      │         │      ├──────┤      │      │      │     │          │      │       │    ├────┤    │
───────┤      │      │ 3000  │      │      │         │      │ 3200 │      │      │      │     │          │      │       │    │3200│    │
3200   │      │      │       │      │      │         │      │      │      │      │      │     │          │      │       │    │    │    │
       │      ├──────┼───────┤      ├──────┤         ├──────┼──────┼──────┤      │      │     │          │      │       ├────┼────┤    ├───────
       │      │ 2400 │ 3500  │      │ 2050 │         │ 3250 │ 3700 │ 2050 │      │      │     │          │      │       │3850│3700│    │1800
───────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤     │          ├──────┤       ├────┼────┤    ├───────
5000   │ 0,25 │ 2900 │ 4000  │ 2400 │ 2450 │  2400   │ 3750 │ 4200 │ 2450 │ 2400 │ 2650 │     │          │ 4000 │       │4150│4200│    │2050
                                                                                         Лифты выжимные

500    │ 0,5  │ 1000 │ 1500  │ 2000 │  850 │  2000   │ 1700 │ 1700 │  850 │ 2000 │ 2250 │2600 │   1200   │ 3100 │ 1500  │3000│2500│2450│ 975
       │      ├──────┼───────┤      ├──────┤         ├──────┼──────┼──────┤      │      │     │          │      │       │    │    │    ├───────
       │      │ 1500 │ 2000  │      │ 1250 │         │ 2200 │ 2200 │ 1250 │      │      │     │          │      │       │    │    │    │1225
───────┤      ├──────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤     │          ├──────┼───────┼────┼────┼────┼───────
1000   │      │ 1400 │ 2000  │ 2200 │ 1250 │  2200   │ 2250 │ 2200 │ 1250 │ 2200 │ 2450 │     │          │ 3300 │ 1600  │3300│2700│2450│1275
       │      ├──────┼───────┤      ├──────┤         ├──────┼──────┼──────┤      │      │     │          │      │       │    │    │    ├───────
       │      │ 1900 │ 2500  │      │ 1650 │         │ 2750 │ 2700 │ 1650 │      │      │     │          │      │       │    │    │    │1525
───────┤      │      │       │      │      │         ├──────┤      │      │      │      │     │          ├──────┼───────┼────┤    ├────┼───────
2000   │      │      │       │      │      │         │ 2850 │      │      │      │      │     │          │ 3400 │ 1700  │3700│    │2800│1625
───────┤      │      ├───────┤      │      │         │      ├──────┤      │      │      │     │          │      ├───────┤    ├────┤    │
3200   │      │      │ 3000  │      │      │         │      │ 3200 │      │      │      │     │          │      │ 1800  │    │3200│    │
                                                                                         Лифты с монорельсом

1000   │ 0,5  │ 1900 │ 2500  │ 2700 │ 1650 │  2700   │ 2600 │ 2700 │ 1650 │ 2700 │ 2950 │3100 │   1200   │ 4300 │ 1300  │3800│2900│2800│1400
       │      │      │       ├──────┤      ├─────────┤      │      │      ├──────┼──────┼─────┤          ├──────┤       │    │    │    │
       │      │      │       │ 3700 │      │  3700   │      │      │      │ 3700 │ 3950 │4100 │          │ 5300 │       │    │    │    │
───────┤      │      │       ├──────┤      ├─────────┼──────┤      │      ├──────┼──────┼─────┤          ├──────┤       │    │    ├────┼───────
2000   │      │      │       │ 2700 │      │  2700   │ 2750 │      │      │ 2700 │ 2950 │3100 │          │ 4300 │       │    │    │3500│1550
       │      │      │       ├──────┤      ├─────────┤      │      │      ├──────┼──────┼─────┤          ├──────┤       │    │    │    │
       │      │      │       │ 3700 │      │  3700   │      │      │      │ 3700 │ 3950 │4100 │          │ 5300 │       │    │    │    │
       │      │      ├───────┼──────┤      ├─────────┤      ├──────┤      ├──────┼──────┼─────┤          ├──────┤       │    ├────┤    │
       │      │      │ 3000  │ 2700 │      │  2700   │      │ 3200 │      │ 2700 │ 2950 │3100 │          │ 4300 │       │    │3200│    │
       │      │      │       ├──────┤      ├─────────┤      │      │      ├──────┼──────┼─────┤          ├──────┤       │    │    │    │
       │      │      │       │ 3700 │      │  3700   │      │      │      │ 3700 │ 3950 │4100 │          │ 5300 │       │    │    │    │
───────┤      ├──────┼───────┼──────┼──────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤          ├──────┤       ├────┼────┤    ├───────
3200   │      │ 2400 │ 3500  │ 2700 │ 2050 │  2700   │ 3250 │ 3700 │ 2050 │ 2700 │ 2950 │3100 │          │ 4300 │       │4300│3700│    │1800
       │      │      │       ├──────┤      ├─────────┤      │      │      ├──────┼──────┼─────┤          ├──────┤       │    │    │    │
       │      │      │       │ 3700 │      │  3700   │      │      │      │ 3700 │ 3950 │4100 │          │ 5300 │       │    │    │    │

Примечания. 1. Глубина l указана для проходной кабины. Глубина непроходной кабины меньше проходной до 50 мм.
2. Размер  - расстояние между створками дверей, открытыми на 90°, или размер ширины проема портальной части двери, если он меньше расстояния между створками.

Лифты обычные и с монорельсом

Черт. 1

Лифт выжимной

Черт. 2

Основные размеры (внутренние) платформы, шахты и машинного помещения лифтов тротуарных должны соответствовать указанным в табл. 5 и на черт. 3, 4.

Таблица 5

Размеры в мм
──────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────
Наименование основных частей лифта│Номинальные разме-│Пред. откл.
                                  │ры лифтов грузо-  │
                                  │подъемностью, кг  │
                                  ├─────────┬────────┤
                                  │  500    │ 630    │
─────────┬────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────
Платформа│Ширина b                │1000     │1100    │    +10
         │Глубина l               │1500     │1400    │   +/- 10
         │Высота (в верхней точке │2000     │2000    │
         │дуги) h                 │         │        │   +/- 20
─────────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────
Шахты    │Ширина b                │1500     │1600    │    +30
         │        1               │         │        │
         │Глубина l               │1600     │1500    │    +30
         │         1              │         │        │
         ├───────────┬────────────┼─────────┼────────┼────────────
         │Двери шахты│ Ширина b   │ 850     │1100    │    -10
         │(размеры   │         2  │         │        │
         │проема)    │            │         │        │
         │           │ Высота h   │2000     │2000    │    +10
         │           │         2  │         │        │
         ├───────────┼────────────┼─────────┼────────┼────────────
         │Приямок    │ Ширина b   │1860     │2000    │    +20
         │           │         3  │         │        │
         │           │ Глубина l  │1600     │1500    │    +30
         │           │          3 │         │        │
         │           │ Высота h   │1250 <*> │1000 <*>│    +25
         │           │         3  │или      │или     │
         │           │            │1550 <**>│2000 <*>│
         ├───────────┴────────────┼─────────┼────────┼────────────
         │Расстояние  от  боковой │ 750     │ 800    │    +/- 10
         │стены шахты до продоль- │         │        │
         │ной оси кабины (до оси  │         │        │
         │шахтных дверей) i       │         │        │
         ├────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────
         │Расстояние от погрузоч- │2600     │2600    │      -
         │ной площадки с крышкой  │         │        │
         │люка до первой нижеле-  │         │        │
         │жащей погрузочной пло-  │         │        │
         │щадки h , не менее      │         │        │
         │       1                │         │        │
─────────┼────────────────────────┼─────────┼────────┼────────────
Машинное │Ширина b , не менее     │2440     │2500    │      -
помещение│        4               │         │        │
         │Глубина l , не менее    │1600     │1900    │      -
         │         4              │         │        │
         │Высота h , не менее     │1850     │2200    │      -
         │        4               │         │        │

--------------------------------
<*> Для лифта с подъемом платформы до уровня крышки люка.
<**> Для лифта с подъемом платформы выше уровня крышки люка.

Лифт тротуарный с подъемом платформы
до уровня крышки люка

Черт. 3

Лифт тротуарный с подъемом платформы выше
уровня крышки люка

Черт. 4

Чертежи не определяют конструкцию лифтов и их основных частей, расположение машинного помещения (в плане) относительно шахты, расположение входной двери в машинное помещение.
8. Разность диагоналей шахты в плане не должна быть более 25 мм.
9. Отклонение стен шахты от вертикальной плоскости допускается в пределах допусков на ширину и глубину шахты, указанных в табл. 3 - 5.
10. Кабины лифтов с монорельсом должны иметь детали крепления подвесного пути (монорельс и т.п.).
Привалочная плоскость этих деталей должна быть расположена от пола кабины на расстоянии (h - 65) +/- 10 мм (h - высота кабины, указанная в табл. 3 и 4).
Кабина лифта с монорельсом должна воспринимать усилие от встроенного в ней подвесного пути с сосредоточенной нагрузкой 500 кг на каждый метр этого пути. При этом суммарная нагрузка на кабину от подвесного пути, деталей его крепления к кабине, грузоподъемных средств и приспособлений, а также подвешенных на них грузов и грузов, размещенных на полу кабины, не должны превышать грузоподъемность лифта.
Примечание. Подвесной путь, детали его крепления к кабине, грузоподъемные средства и приспособления в объем поставки лифта не входят.

11. У тротуарных лифтов с подъемом платформы выше уровня крышки люка высота  третьей остановки назначается при заказе лифта и устанавливается:
200 - 1400 мм - для лифтов со скоростью 0,2 м/с;
400 - 1000 мм - для лифтов со скоростью 0,18 м/с.
Лифты со скоростью 0,2 м/с должны иметь возможность опускания платформы до уровня крышки люка с остановками на любом уровне при управлении с кнопочного поста, расположенного на верхней погрузочной площадке.
12. Строительная часть проектов лифтов должна соответствовать требованиям Альбома заданий на проектирование строительной части лифтовых установок, утвержденного Всесоюзным объединением "Союзлифтмаш" Минстройдормаша.

Приложение 1
Справочное

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
О СООТВЕТСТВИИ ЛИФТОВ, УКАЗАННЫХ
В ТАБЛ. 3 ГОСТ 8823-85, СТ СЭВ 4326-83

Таблица 1 ГОСТ 8823-85.
Грузоподъемность лифтов соответствует грузоподъемности, указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
Номинальная скорость движения кабины лифта соответствует номинальной скорости, указанной в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
Таблицы 3 и 4 ГОСТ 8823-85.
Внутренние размеры кабины (ширина, глубина, высота) соответствуют размерам кабины, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.
Размеры проемов дверей кабины и шахты соответствуют размерам, указанным в табл. 2 СТ СЭВ 4326-83.

Приложение 2
Справочное

ТЕРМИНЫ И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Лифт грузовой обычный - грузовой лифт, кабина которого подвешена за ее верхнюю часть.
Лифт грузовой с монорельсом - грузовой обычный лифт, в кабине которого предусмотрена возможность крепления подвесного пути (монорельса и т.п.).
Лифт грузовой выжимной - грузовой лифт, подъем кабины которого производится силой, действующей на нее снизу.
Лифт грузовой тротуарный - грузовой выжимной лифт, кабина которого выходит из шахты.